## Rouleau tourbillonnaire au pied des immeubles

### Définition

Rouleau tourbillonnaire au pied de la face au vent.

### Condition d'existence

Conditionné par le gradient vertical de vitesse moyenne du vent, la hauteur du bâtment doit être supérieure à 15 m.

### Quantification

Pour une incidence orthogonale fi = ± 1,5 pour = ± 60 m.

Cette anomalie est particulièrement désagréable en raison des directions verticales que peut avoir l'écoulement dans le tourbillon.

### Association critique (ou effet WISE):

L'effet est renforcé par la présence d'un bâtiment bas (10 à 15 m) amont.

### Conseils pratiques

Densifier l'environnement proche.
Introduire des auvent déflecteurs.

Introduire une porosité au-dessus du niveau piéton.

Eviter les associations critiques ou recouvrir la zone exposée.