## Effet de liaison de zones de pression différente

### Définition

Phénomène d'écoulement entre les zones de pression différente (sens des pressions décroissantes) formé par des bâtiments placés en quinconce sous une incidence voisine de la normale.

### Conditions d'existence

Hauteur moyenne maximum = 15 m.
Couloir de liaison bien défini et pas trop large : d.

> - Si d >, comportement pratiquement individuel des formes.
> - Si couloir de liaison mal défini (porosité ou élément obturateur), pas de phénomène.
>   L'aire au vent "non commune" aux bâtiments suffisante : a.

### Quantification du phénomène

Influence prépondérante de la hauteur.

Cas des tours de grande hauteur = 100 m.

Cas particulier:
Construction adjacente à hauteur variable.

### Conseils pratiques

> - Entraver l'écoulement dans les couloirs de liaison : chicanes.
> - Découper le bâtiment au vent en tronçons espacés d'au moins .
> - Construire le moins haut possible 15 m.
> - Réduire les aires au vent non communes a <.
> - Réaliser des couloirs de liaison très larges d > .
> - Espacer les tours d > 2 c ou les accoler d < c / 4.