## Effet de venturi

### Définition

Phénomène de collecteur formé par des constructions dessinant un angle ouvert au vent. La zone critique pour le confort se situe à l'étranglement.

### Condition d'existence

Hauteur moyenne des bras > 15 m.
Longueur minimale des bras pour un angle aigu ou droit entre ceux-ci : l1 + l2 > 100 m.
Si l1 + l2 < 100 m, l'entonnoir ne collecte pas suffisamment le flux.
Direction du vent grossièrement axé sur la bissectrice de l'angle des bras.
Environnement proche amont et aval "libre" de toutes constructions sur une superficie du même ordre que celle occupée par le collecteur.

La projection de la largeur du "trou" orthogonalement à la direction du vent ne doit pas être inférieure à /2 ou supérieure à 4.

### Quantification du phénomène

Pour une largeur effective de l'étranglement de l'ordre de 2 à 3 fois la hauteur moyenne, le débit est maximum : si ± 25 m, atteint 1,3;
si ± 45 m, atteint 1,6.

### Venturi particuliers

Les ventur à formes courbes ou prolongées d'un divergent conduisent à de véritables tuyères aérodynamiques. L'effet de survitesse est violemment amplifié.

### Conseils pratiques

Réaliser des bras poreux : espacement entre les bâtiments constituant les bras > .
Ne pas axer la bissectrice de l'ouverture du collecteur suivant les vents dominants.
Construire le moins haut possible (< 15 m).
Réduire la longueur des bras pour que l1 + l2 < 100 m.
Densifier l'environnement immédiat (même hauteur si possible aval ou amont).
Ouvrir ou fermer franchement l'angle de Venturi.

Prolonger au maximum au-delà de l'étranglement l'un des bras.
Ne jamais associer un divergent à la suite d'un collecteur.