## Effet de canalisation

### Définition

Ensemble construit formant un couloir à ciel ouvert.

Une canalisation n'est pas une cause de gêne en soi. Elle n'agit que si elle est associée à une anomalie aérodynamique qu'elle transmet sur toute sa longueur, exemple : association canalisation-Venturi.

### Condition d'existence

Le couloir est constitué de parois peu poreuses : espacement égal ou inférieur à l'épaisseur des bâtiments.
La largeur du couloir reste inférieure à 2 .
Pour une largeur > 3, pas de guidage du flux.
Hauteur minimum des bras 6 m.

### Cas particulier

La rue ou le "couloir isolé".
Rue parallèle au vent.

Rue à 45° ou orthogonale au vent.
Dans une optique de recherche de confort, il y a intérêt à présenter les rues sous une incidence comprise entre 45° et 90°, mais attention à l'effet de barre dans l'incidence à 45°.

### Conseils pratiques

Proposer une direction des rues sous une incidence comprise entre 90° et 45°.
Laisser des espacements (porosité) définissant mal les liaisons.
Favoriser les décrochements de bâtiments pour introduire des pertes de charge.
Introduire une largeur > 2.