## Effet de barre

### Définition

Déviation en vrille de l'écoulement au passage d'une barre pour une incidence voisine de 45°.

| La zone critique est située au "centre arrière" de la barre.

### Condition d'existence du phénomène

Le phénomène existe si la géométrie de la barre est la suivante :

Hauteur moyenne < 25 m. Longueur minimum de la barre L > 8 h.

Les espacements entre les constructions inférieurs ou égaux à .

L'influence de l'environnement proche est prépondérante.

| environnement proche de hauteur moyenne faible devant la barre : effet atténué.

| L'environnement proche est une barre parallèle seul l'effet de barre se conserve sur la première barre au vent.

| environnement proche de hauteur moyenne du même ordre que celle de la barre au vent

### Quantification du phénomène

La zone d'influence derrière la barre
où peut atteindre 1,4 est de l'ordre de 2 h.

Remarque : cas des barres sous une autre incidence que 45°

> - Barre parallèle au vent.
> - Barre orthogonale au vent.
>   Pour 15 m < h < 25 m : un rouleau aval existe
>   mais les valeurs de l'inconfort n'atteignent pas
>   celles de l'incidence à 45°.

### Conseils pratiques

Doter orthogonalement les barres d'"aspérités" bâties telles que f > 2.
L'écoulement ne peut pas vriller : comportement "global" de la forme

Faire des juxtapositions de bâtiments espacés à plus de 2: la porosité est telle qu'on n'a pas géométriquement une barre.
Réaliser des bâtiments de longueur L > 8 h.
Quand espacement ± 2: pas de barre.

Ouverture des barres ou espacement d'une barre à l'autre.

Les ouvertures dans les barres sont zones d'écoulements et il existe une dimension critique où le phénomène est amplifié.
Espacement critique ± 2.
Dans ce cas, pour 15 m < < 25 m fi y atteint 1,3.

En conséquence, au niveau des ouvertures dans les ensembles bâtis, des espacements inférieurs à ou nettement supérieurs à 2 sont recommandés.