## Effet de maille

### Définition

Juxtaposition de bâtiments qui forment alvéoles ou poche.

### Conditions d'existence

La hauteur moyenne > à l'épaisseur.
L'ouverture ne représente pas plus de 0,25 du périmètre de la maille.

### Quantification de l'effet

Paramètre de quantification.
Une maille va, suivant ses dimensions, être franchie globalement (zone abritée alors) ou, compte tenu de sa faible hauteur moyenne ou de sa superficie S, être pénétrée par le vent qui retombe dans la maille.

L'effet fait intervenir le paramètre sans dimension S/.

Influence de la hauteur et de l'orientation du vent (vis-à-vis de l'ouverture).

### Mailles particulières

Maille dont un bâtiment forme écran : '2 et S' > 0,2 S
L'effet de protection est important.

Maille sifflet : une maille placée en "verrue" sur un couloir de liaison et telle que :

S /< 5 , est confortable > 1.

### Conseils pratiques

D'une façon générale, toutes mailles plus ou moins bien définies augmentent le confort si les dimensions transversales sont de l'ordre de 50 à 60 m.
L'effet de protection des mailles est d'autant plus nette que:

> - S /est faible et < 30;
> - que les mailles sont ouvertes au vent ou sous le vent;
> - que l'ouverture est minimum, soit < 0,25 fois le périmètre;
> - qu'elles sont remplies de constructions de hauteur voisine de celle des bras de la maille.