## Effet de pyramide

### Définition

Groupement de constructions à décrochement et à caractère pyramidal.

### Quantification

Quantification du champ de vitesse au pied de ces structures et sur les différentes terrasses.

Ce mode de constructions dissipe le maximum d'énergie du vent dans tous les azimuts:

> - les survitesses sont faibles /< 1;
> - les turbulences assez élevées ± 1,4;
> - le confort moyen est bon ± 0,6.

Les secteurs critiques sont:

> - les coins "globaux" de la pyramide.

Si la hauteur de la pyramide ± 40 m alors coin ± 1,6.

> - Les balcons ou loggias au vent et au voisinage des crêtes.

### Conseils pratiques

D'une façon générale, ce mode de construction paraît pratiquement recommandable à condition :

> - d'étager le plus possible les niveaux;
> - d'obtenir aux angles de la pyramide des décroissements de niveaux progressifs et de terminer sur des niveaux très bas (voisins de 3 m);
> - de densifier l'environnement proche (constructions basses = végétations) au niveau des coins globaux;
> - de traiter avec soin les balcons au vent et au voisinage des crêtes:
>   - volumétrie aérodynamique ou garde-corps déflecteur;
>   - utiliser les balcons "alvéoles" (favorisent les espaces calmes). Le volume balcon ne doit pas être ouvert à l'extérieur que sur une seule face.