## Effet de sillage

### Définition

Circulation fluide tourbillonnaire en aval des formes.

### Quantification et domaine affecté par l'effet

Le sillage intègre l'effet de coin. Ce dernier fournit les niveaux d'inconfort les plus élevés (survitesse très forte).
Nous nous intéressons plutôt ao domaine où la gêne est essentiellement lièe à la turbulence.

Formes parallélépipédiques

> - L'importance du sillage est fonction du maître couple offert au vent incident.
> - La persistance de l'effet de sillage est d'environ quatre fois la hauteur du bâtiment pour 15 m 35 m.
>   La zone particulièrement exposée s'étand sur une aire : h x 2 e de chaque côté de la forme.

Lorsqu'on pénètre dans les zones tourbillonnaires de l'extérieur vers l'intérieur, les niveaux de survitesse décroissent considérablement.

Immeuble tour (45 < < 100 m).

Le sillage a une forme caractéristique de "sabot de cheval". La zone particulièrement affectée s'étend sur une aire h x 2 e des deux côtés de la forme.

### Conseils pratiques

Présenter au vent les constructions suivant leur plus faible maître couple.
Le jeu végétal brise l'effet de sillage.

Plus l'environnement bâti est dense, plus l'effet de sillage est atténué.